ZAMÓWIENIA/PCOM/1/2024

Zał. 1A

Wykonawca:

…………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

**Zamawiający:**

**Powiatowe Centrum**

**Opiekuńczo -Mieszkalne w Brwinowie**

**FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup samochodu osobowego – „mikrobusa” – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

**Oferowany pojazd (producent i marka): ………………………………… ……………………………………………….**

| **Element** | **Opis** | **Spełnienie wymagań** |
| --- | --- | --- |
| **Nadwozie** | * 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, * drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne lub jednoskrzydłowe otwierane do góry, * **szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn oraz do zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej, przewożonej na tym wózku,** * nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, * uchwyty wejściowe na słupkach lub montowane do oparć foteli przednich, * kolor nadwozia metalizowany, do uzgodnienia z Zamawiającym bez dopłaty, * podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu, * podsufitka tapicerowana na całej długości pojazdu, ściany boczne tapicerowane, * nadwozie samonośne, * dwoje drzwi w kabinie kierowcy, * lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektrycznie, * oświetlenie wnętrza, | TAK/NIE |
| **Jednostka napędowa** | - silnik wysokoprężny, z zapłonem samoczynnym, diesel turbodoładowaniem, o pojemności min 1900 cm³, max 2500 cm³ chłodzony cieczą i mocy nie mniejszej niż 130 KM, silnik musi spełniać wymagania normy EURO 6 | TAK/NIE |
| **Skrzynia biegów** | - manualna 6 - biegowa skrzynia biegów lub skrzynia automatyczna | TAK/NIE |
| **Przeniesienie napędu** | - na koła przednie | TAK/NIE |
| **Podwozie** | - zawieszenie przednie i tylne niezależne lub  - zawieszenie przednie niezależne i zależne tylnej osi w przypadku przeniesienia napędu na tylną oś | TAK/NIE |
| **Układ kierowniczy** | - ze wspomaganiem elektrycznym, z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach,  - wzdłuż oraz góra - dół zabezpieczone przed złamaniem blokady kierownicy | TAK/NIE |
| **Ogumienie** | - opony letnie bezdętkowe na felgach ze stopów lekkich lub stalowych  - opony zimowe bezdętkowe na felgach stalowych | TAK/NIE |
| **Bezpieczeństwo** | - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,  - system wspomagający pokonywanie podjazdów,  - system stabilizacji toru jazdy,  - system monitorowania ciśnienia w oponach,  - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,  - centralny zamek  - czujnik parkowania w zderzaku tylnym lub kamera cofania  - sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa,  - sygnalizator niedomkniętych drzwi,  - apteczka pierwszej pomocy,  - gaśnica,  - trójkąt ostrzegawczy,  - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,  - alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem,  - zestaw narzędzi fabrycznych,  - immobilaiser,  - oznakowanie pojazdu o przewozie osób niepełnosprawnych, z przodu i z tyłu pojazdu zgodnie z przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych,  - najazdy z powierzchnią antypoślizgową i ich mocowanie (demontowane) lub winda | TAK/NIE |
| **Komfort**  **i funkcjonalność** | - fotel kierowcy z podłokietnikami,  - regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w dwóch płaszczyznach,  - fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane,  - wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości pokryte materiałem,  - klimatyzacja z elektroniczną regulacją z ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, 3 strefowa;  - centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich drzwi,  - elektrycznie opuszczane szyby przednie,  - okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej lub okna stałe z klimatyzacją na wszystkie rzędy siedzeń,  - siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy,  - siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń,  - siedzenia pojedyncze 3 sztuki lub siedzenie trzyosobowe, składane w III rzędzie siedzeń,  - uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej,  - lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane  (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia),  - gniazdko elektryczne 12V,  - punkty mocowania pod bagażnik dachowy,  - oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce,  - radioodtwarzacz plus głośniki, zestaw głośnomówiący;  - wyświetlacz kolorowy dotykowy. | TAK/NIE |
| **Wyposażenie dodatkowe** | - trzecie światło hamowania,  - regulacja zasięgu reflektorów,  - sygnalizator pozostawienia włączonych świateł,  - oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu,  - reflektory halogenowe lub ledowe ,światła przeciwmgielne halogenowe lub ledowe przednie,  - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,  - szyby pojazdu izotermiczne,  - awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,  - koło zapasowe pełno wymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem | TAK/NIE |

*Informacja dla Wykonawcy:*

Formularz należy wypełnić zaznaczając właściwie TAK lub NIE i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf***