ZAMÓWIENIA/PCOM/1/2024

Zał. 1A

Wykonawca:

 …………………….

 (pełna nazwa/firma, adres)

**Zamawiający:**

**Powiatowe Centrum**

**Opiekuńczo -Mieszkalne w Brwinowie**

**FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup samochodu osobowego – „mikrobusa” – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

**Oferowany pojazd (producent i marka): ………………………………… ……………………………………………….**

| **Element** | **Opis** | **Spełnienie wymagań** |
| --- | --- | --- |
| **Nadwozie** | * 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu,
* drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne lub jednoskrzydłowe otwierane do góry,
* **szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn oraz do zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej, przewożonej na tym wózku,**
* nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne,
* uchwyty wejściowe na słupkach lub montowane do oparć foteli przednich,
* kolor nadwozia metalizowany, do uzgodnienia z Zamawiającym bez dopłaty,
* podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,
* podsufitka tapicerowana na całej długości pojazdu, ściany boczne tapicerowane,
* nadwozie samonośne,
* dwoje drzwi w kabinie kierowcy,
* lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektrycznie,
* oświetlenie wnętrza,
 | TAK/NIE |
| **Jednostka napędowa** | - silnik wysokoprężny, z zapłonem samoczynnym, diesel turbodoładowaniem, o pojemności min 1900 cm³, max 2500 cm³ chłodzony cieczą i mocy nie mniejszej niż 130 KM, silnik musi spełniać wymagania normy EURO 6 | TAK/NIE |
| **Skrzynia biegów** | - manualna 6 - biegowa skrzynia biegów lub skrzynia automatyczna | TAK/NIE |
| **Przeniesienie napędu** | - na koła przednie | TAK/NIE |
| **Podwozie** | - zawieszenie przednie i tylne niezależne lub - zawieszenie przednie niezależne i zależne tylnej osi w przypadku przeniesienia napędu na tylną oś | TAK/NIE |
| **Układ kierowniczy** | - ze wspomaganiem elektrycznym, z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach,- wzdłuż oraz góra - dół zabezpieczone przed złamaniem blokady kierownicy | TAK/NIE |
| **Ogumienie** | - opony letnie bezdętkowe na felgach ze stopów lekkich lub stalowych- opony zimowe bezdętkowe na felgach stalowych | TAK/NIE |
| **Bezpieczeństwo** | - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,- system wspomagający pokonywanie podjazdów,- system stabilizacji toru jazdy,- system monitorowania ciśnienia w oponach,- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,- centralny zamek- czujnik parkowania w zderzaku tylnym lub kamera cofania- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa,- sygnalizator niedomkniętych drzwi,- apteczka pierwszej pomocy,- gaśnica,- trójkąt ostrzegawczy,- zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem,- zestaw narzędzi fabrycznych,- immobilaiser,- oznakowanie pojazdu o przewozie osób niepełnosprawnych, z przodu i z tyłu pojazdu zgodnie z przepisami o przewozie osób niepełnosprawnych,- najazdy z powierzchnią antypoślizgową i ich mocowanie (demontowane) lub winda | TAK/NIE |
| **Komfort****i funkcjonalność** | - fotel kierowcy z podłokietnikami, - regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w dwóch płaszczyznach, - fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, - wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości pokryte materiałem,- klimatyzacja z elektroniczną regulacją z ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, 3 strefowa;- centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich drzwi, - elektrycznie opuszczane szyby przednie, - okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej lub okna stałe z klimatyzacją na wszystkie rzędy siedzeń,- siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy, - siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń, - siedzenia pojedyncze 3 sztuki lub siedzenie trzyosobowe, składane w III rzędzie siedzeń,- uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, - lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane  (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia), - gniazdko elektryczne 12V, - punkty mocowania pod bagażnik dachowy, - oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, - radioodtwarzacz plus głośniki, zestaw głośnomówiący;- wyświetlacz kolorowy dotykowy. | TAK/NIE |
| **Wyposażenie dodatkowe** | - trzecie światło hamowania,- regulacja zasięgu reflektorów,- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł,- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu,- reflektory halogenowe lub ledowe ,światła przeciwmgielne halogenowe lub ledowe przednie,- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,- szyby pojazdu izotermiczne,- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,- koło zapasowe pełno wymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem  | TAK/NIE |

*Informacja dla Wykonawcy:*

Formularz należy wypełnić zaznaczając właściwie TAK lub NIE i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf***